|  |  |
| --- | --- |
| Inhalt1 × Universal-Profilschiene 1000 mm5 × Reiter mit Klemmrohr, 30 mm1 × Linse in Fassung, f= +50 mm, mit Stab1 × Linse in Fassung, f= +100 mm, mit Stab1 × Linse in Fassung, f= +200 mm, mit Stab1 × Linse in Fassung, f=–100 mm, mit Stab1 × Prismenhalter1 × Farbfilter, Primärfarben, in Diarahmen1 × Schirm- und Spiegelhalter1 × Metallschirm, weiß/schwarz1 × Glasplatte, matt1 × Schattenkugel1 × Diapositiv1 × Diapositiv Mikropräparat1 × Planparallele Platte, magnethaftend1 × Halbzylinder-Modellkörper, magnethaftend1 × Optikleuchte mit Halogenlampe 12 V/50 W2 × Blenden- und Diahalter1 × Lochblende, 1 mm Ø1 × Lochblende, 2 mm Ø1 × Lochblende, 4 mm Ø1 × Spaltblende, 1 Spalt1 × Spaltblende, 3 Spalte1 × Abschlussblende1 × Pfeil-Blende1 × Prisma, gleichseitig, 42 x 32 mm1 × Küvette2 × Experimentierkabel, schwarz, 100 cm1 × Paar Schienenfüße, mit Justierschrauben1 × Universalspiegel inkl. Magneten4 × 00004325011 × Einräumplan Optische Bank1 × 0000001000 | Composition du set de démonstration :- Banc optique 100 cm, 1x- Cavalier 30 mm avec vis de serrage, 5x- Lentille sur tige, f= +50 mm, 1x- Lentille sur tige, f= +100 mm, 1x- Lentille sur tige, f= +200 mm, 1x- Lentille sur tige, f= -100 mm, 1x- Porte-prisme, 1x- Filtre couleur, couleurs primaires, dans cadre de diapositive, 1x- Porte-écran/miroir 1x- Ecran en métal, blanc/noir 1x- Plaque de verre, mat, 1x- Orbe d’ombre, 1x- Diapositive, 1x- Diapositive micro-préparation, 1x- Plaque plan parallèle, magnétique, 1x- Source lumineuse avec lampe halogène 12 V/50 W, 1x- Porte obturateur & diapositive, 2x- Sténopé, 1 mm Ø, 1x- Sténopé, 2 mm Ø, 1x- Sténopé, 4 mm Ø, 1x- Diapositive 1 fente simple, 1x- Diapositive 3 fentes simples, 1x- Ecran d’obturation/d’obscurcissement, 1x- Pfeil-Blende, 1x- Prisme équilatéral, 1x, 42 x 32 mm- Cuvette, 1x- Câble d’expérimentation, noir, 100 cm, 2x- 1 paire de pieds de rail, avec vis de réglage, 1x- 1 miroir universel, avec aimants, 1x- 0000432501, 4x- Plan de montage du banc optique, 1x0000001000, 1x |